# 杨浦二期（水系统）

### 水系统隐患分析报告

#### 1 基本情况

#### 1.1 项目情况

单位名称 | 中建广场
进场日期 | 2018-12-26 | 完工日期 | 2019-01-22 | 验收日期 | 2019-01-25

表1：基本情况

#### 1.2 安装设备清单

设备名称 | 设备位置 | 设备编号 | 备注
1-8层电气火灾 | 1楼配电间内 | 11902191670097 |
9-16层电气火灾 | 1楼配电间内 | 11902191670033 |
电梯（备用）电气火灾 | 1楼配电间内 | 11902191670058 |
公灯2电气火灾 | 1楼配电间内 | 11902191670069 |

表2：安装设备清单

#### 1.3 统计时段

统计起始日期：2020-12-01
统计截止日期：2020-12-31
统计时段时长：31

#### 2 数据统计计算

报警总数 | 处理数 | 未处理数 | 处置率 | 备注
1568 | 1300 | 268 | 30% | 备注信息

表3：数据统计计算

#### 3 数据离散率挖掘

结论：

1、请检查绝缘皮出现硬化、裂纹；接触电阻变大，现硬化、裂纹；
2、请检查绝缘皮出现硬化、裂纹；接触电阻变大，现硬化、裂纹；

#### 4 渗漏隐患排查

结论：

1、请检查绝缘皮出现硬化、裂纹；接触电阻变大，现硬化、裂纹；
2、请检查绝缘皮出现硬化、裂纹；接触电阻变大，现硬化、裂纹；

#### 4 跨设备数据关联

#### 4.1 喷淋末端与水泵启停关联

#### 4.2 试验消火栓与屋顶水箱液位关联

结论：

1、请检查绝缘皮出现硬化、裂纹；接触电阻变大，现硬化、裂纹；

#### 5 数据波动关联

结论：

1、请检查绝缘皮出现硬化、裂纹；接触电阻变大，现硬化、裂纹；1、请检查绝缘皮出现硬化、裂纹；接触电阻变大，现硬化、裂纹；1、请检查绝缘皮出现硬化、裂纹；接触电阻变大，现硬化、裂纹；1、请检查绝缘皮出现硬化、裂纹；接触电阻变大，现硬化、裂纹；

## 数据统计计算

- 1568

  报警总数

- 1300

  处理数

- 268

  未处理数

## 数据离散率挖掘

结论：

1、请检查绝缘皮出现硬化、裂纹；接触电阻变大，现硬化、裂纹；

2、请检查绝缘皮出现硬化、裂纹；接触电阻变大，现硬化、裂纹；

## 渗漏隐患排查

结论：

七层喷淋末端到八层喷淋末端之间有渗透或轻微堵塞现象，请及时 排查；

## 跨设备数据关联

喷淋末端与水泵启停关联 试验消火栓与屋顶水箱液位关联

结论：

1、请检查绝缘皮出现硬化、裂纹；接触电阻变大，现硬化、裂纹；

2、请检查绝缘皮出现硬化、裂纹；接触电阻变大，现硬化、裂纹；

## 数据波动关联

结论：

1、请检查绝缘皮出现硬化、裂纹；接触电阻变大，现硬化、裂纹；2、请检查绝缘皮出现硬化、裂纹；接触电阻变大，现硬化、裂纹；